204

| KABELSTRANG BEIFAHRERTÜR VORNE
X84

#### 204
FENSTERHEBERMOTOR BEIFAHRERTÜR
B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP

1 | 0.5 | 22B | STEUERUNG ÖFFNEN FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE
2 | 0.5 | 22A | STEUERUNG SCHLIESSEN FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE
3 | 2.0 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
4 | 2.0 | BP70 | DAUERSTROM ABGESICHERT > SICHERUNG FENSTERHEBER MIT IMPULSFUNKTION BEIFAHRERSEITE
6 | 0.5 | 21K | SIGNAL SERIELLE LEITUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER + SCHIEBEDACH MIT EINKLEMMSCHUTZ