R301

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R301
VERBINDUNGSSTECKER ARMATURENBRETT/INNENLEUCHTE
TN PRETEL/EBASE TN PRETEL/EPACK TOELEC/TOELEF -

11 | 0.35 | 107G | + FREISPRECH-MIKROFON TELEFON
12 | 0.35 | 107H | - FREISPRECH-MIKROFON TELEFON
1 | 0.35 | AP1A | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT SICHERUNG DACH
2 | 0.35 | 14S | SIGNAL SERIELLE LEITUNG REGENSENSOR
3 | 0.35 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
4 | 0.35 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
5 | 0.35 | XXXX | FREIE VERBINDUNG
6 | 0.35 | AP1A | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT SICHERUNG DACH
7 | 0.35 | 38GZ | SIGNAL INNENTEMPERATURFÜHLER
8 | 0.35 | 38JN | 0 VOLT SONNENEINSTRAHLUNGSSENSOR UND TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSFÜHLER
9 | 0.35 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
10 | 0.35 | AP1A | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT SICHERUNG DACH