1337

| ЭЛПРОВ. ДВИГ.
F4R776

#### 1337
БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

1 | 0.5 | 3AC | УПР. - ОБМОТКИ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА
2 | 0.5 | 3AA | УПР. - ОБМОТКИ РЕЛЕ БЛОК. ВПРЫСКА
3 | 0.5 | 2K | СИГНАЛ ЦЕПИ ЗАРЯДА ГЕНЕРАТОРА
6 | 0.5 | 26Z | СИГН. + НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА АКП
8 | 0.5 | 2JD | + ОБМОТКА ВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА
10 | 0.5 | 32B | СИГН. 1 ДАТЧ. УР. МАСЛА
11 | 0.5 | 32A | СИГН. 2 ДАТЧ. УР. МАСЛА
12 | 0.5 | 28A | УПР. - СИГН. ЛАМПЫ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА