212

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DG

#### 212
FRONTSCHEIBENWISCHERMOTOR
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

1 | 1.0 | MAS | ELEKTRONIKMASSE LÄNGSTRÄGER VORNE LINKS
2 | 0.35 | 14M | STEUERUNG ENDSTELLUNG FRONTSCHEIBENWISCHER > ZENTRALELEKTRONIK
4 | 0.5 | 14K | STEUERUNG (+) NIEDRIGE WISCHGESCHWINDIGKEIT VORNE INTERVALLSCHALTER
5 | 1.0 | 14L | STEUERUNG (+) HOHE WISCHGESCHWINDIGKEIT VORNE INTERVALLSCHALTER