662

| RADIO/MULTIMEDIA DISPLAY INTERMEDIATE WIRING
DG

#### 662
NAVIGATION COMPUTER
RAD03/NINAV3

6 | 0.35 | 46H | DISPLAY BLUE VIDEO SIGNAL > COMPUTER
7 | 0.35 | 46BH | - DISPLAY 2
9 | 0.35 | 46BK | - DISPLAY 3
10 | 0.35 | 46Y | BRIGHTNESS + CONTROL
12 | 0.35 | 58D | DISPLAY ON/OFF SIGNAL
15 | 0.35 | 46M | DISPLAY 1 + > COMPUTER
16 | 0.35 | 46N | DISPLAY 2 + > COMPUTER
2 | 0.35 | 46BG | - DISPLAY 1
3 | 0.35 | 46L | VIDEO DISPLAY ZERO VOLTS SIGNAL > COMPUTER
4 | 0.35 | 46K | DISPLAY VIDEO RED SIGNAL > COMPUTER
5 | 0.35 | 46G | DISPLAY GREEN VIDEO SIGNAL > COMPUTER