645

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DD

#### 645
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE
TOUT TYPE

1 | 0.35 | 26I | + VERROU COLONNE DE DIRECTION
2 | 1.4 | APCB | + APRES-CONTACT PROTEGE/ FUSIBLE VERROU COLONNE CONTACT FERME AU REPOS
3 | 1.0 | 36A | COMMANDE+ ESSUIE-VITRE ARRIERE
4 | 1.4 | BP25 | + BATTERIE PROTEGE ESSUIE-VITRE ARRIERE
5 | 0.5 | 20BH | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTE CONDUCTEUR/ TRAPPE CARBURANT
5 | 0.5 | 20BH | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTE CONDUCTEUR/ TRAPPE CARBURANT
6 | 1.4 | 20BC | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTE CONDUCTEUR / TRAPPE A CARBURANT
7 | 0.5 | 20BK | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTES PASSAGER/ PORTES ARRIERES
7 | 1.0 | 20BK | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTES PASSAGER/ PORTES ARRIERES
8 | 0.5 | 20BD | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTES PASSAGER AVANT/ARRIERE
8 | 1.0 | 20BD | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTES PASSAGER AVANT/ARRIERE
9 | 2.0 | BP3 | + BATTERIE PROTEGE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
10 | 0.5 | 20X | COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION AVANT
10 | 0.5 | 20X | COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION AVANT
11 | 1.0 | 20W | COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION ARRIERE