R4

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R4
VERBINDUNGSSTECKER ARMATURENBRETT/BEIFAHRERTÜR
X84 B84,S84/DD/SUPCPE

6 | 1.0 | 34G | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
7 | 1.0 | 34H | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
8 | 0.5 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
11 | 1.4 | 22C | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER VORNE
12 | 1.4 | 22D | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER VORNE
39 | 3.0 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
40 | 0.5 | 20BK | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG TÜREN BEIFAHRERSEITE/ TÜREN HINTEN
41 | 0.5 | 20BD | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN BEIFAHRERTÜREN VORNE/HINTEN
42 | 0.35 | 87G | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG BEIFAHRERSEITE
43 | 0.5 | 20BC | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN FAHRERTÜR / TANKVERSCHLUSSKLAPPE
44 | 0.5 | 20X | STEUERUNG MOTOR SPEZIAL-VERRIEGELUNG VORNE