1173

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DD

#### 1173
STEUERGERÄT RELAIS ZUSATZHEIZUNG
ALLE TYPEN

A2 | 0.35 | 38JU | STEUERUNG RELAIS 1 HEIZWIDERSTAND FAHRGASTRAUM
B2 | 0.5 | AP43 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT
A3 | 5.0 | BP9 | DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG ZUSATZHEIZUNG
B3 | 7.0 | BP91 | DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG ZUSATZHEIZUNG
A5 | 4.0 | 38LL | STEUERUNG HEIZWIDERSTAND FAHRGASTRAUM / RELAIS 1
B5 | 7.0 | 38LM | STEUERUNG HEIZWIDERSTAND FAHRGASTRAUM / RELAIS 2
A1 | 0.5 | AP43 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT
B1 | 0.35 | 38JV | STEUERUNG RELAIS 2 HEIZWIDERSTAND FAHRGASTRAUM