1337

| CABLAGE MOTEUR
F4R770,F4R771

#### 1337
UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION
BVA4/TLMEXI BVM6 BVA4/SSTLMEXI

1 | 1.0 | BP42 | + BATTERIE PROTEGE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE
2 | 0.5 | 49Q | COMMANDE- RELAIS GROUPE MOTO VENTILATEUR GRANDE VITESSE
3 | 1.0 | BP31 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE INJECTEUR > POMPE CARBURANT
5 | 1.0 | 38R | COMMANDE+ EMBRAYAGE CONDITIONNEMENT D'AIR
6 | 0.5 | AP11 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX MARCHE ARRIERE
6 | 0.5 | AP11 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FEUX MARCHE ARRIERE
8 | 2.0 | 3BS | COMMANDE BOBINE ALLUMAGE
9 | 0.5 | H66P | COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
10 | 2.0 | AP4 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE BOITE VITESSES AUTOMATIQUE