1303

| CABLAGE INTERMEDIAIRE AFFICHEUR RADIO / MULTIMEDIA
DG

#### 1303
BOITIER ESCAMOTAGE ECRAN VIDEO
RAD03/NINAV3

1 | 0.5 | BCP3 | + BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE PLAFONNIER
7 | 0.5 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
9 | 0.35 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
13 | 0.35 | 46BC | SIGNAL CANL NAVIGATION
14 | 0.35 | 46BB | SIGNAL CANH NAVIGATION 1
15 | 0.35 | 34GA | SIGNAL CAN L MULTIMEDIA 1
16 | 0.35 | 34DZ | SIGNAL CAN H MULTIMEDIA 1
17 | 0.35 | 34GD | SIGNAL MARCHE ARRET 1 COMMUNICATION
18 | 0.35 | 46AD | COMMANDE MARCHE ARRET NAVIGATION