R341

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R341
SIEGE CONDUCTEUR / PLANCHER
X84 B84,S84/DD/EQGPL

7 | 0.35 | 60B | +SIGNAL PRETENSIONNEUR PASSAGER
8 | 0.35 | 60C | -SIGNAL PRETENSIONNEUR PASSAGER
9 | 0.35 | 60AZ | COMMANDE+ PRETENSIONNEUR VENTRAL PASSAGER
10 | 0.35 | 60BA | COMMANDE- PRETENSIONNEUR VENTRAL PASSAGER
11 | 0.35 | 60BB | COMMANDE+ AIRBAG LATERAL THORAX PASSAGER
12 | 0.35 | 60BC | COMMANDE- AIRBAG LATERAL THORAX PASSAGER
13 | 0.35 | MZ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE
19 | 0.35 | 79K | COMMANDE+ RELAIS SIEGE CHAUFFANT GAUCHE
20 | 0.5 | SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO
21 | 1.0 | BPR1 | + BATTERIES > RELAIS
22 | 1.0 | MZ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE