261

| ПРОМЕЖ. ЭЛПРОВ. ДИСПЛЕЯ АУДСИСТ. / МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТ.
DD

#### 261
АВТОМАГНИТОЛА
NINAV1

6 | 0.35 | 133B | СИГН. CAN H ЩИТКА ПРИБОРОВ > ЭБУ
7 | 0.35 | 34DZ | СИГНАЛ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ЛИНИИ 1
8 | 0.22 | 34BR | СИГНАЛ ШУНТИРОВАНИЯ ЛИНИИ АУДИОСИСТЕМЫ
9 | 0.22 | 34BR | СИГНАЛ ШУНТИРОВАНИЯ ЛИНИИ АУДИОСИСТЕМЫ
12 | 0.35 | 34GD | СИГНАЛ "ВКЛ.-ВЫКЛ." 1, КОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА
15 | 0.35 | 133C | СИГН. CAN L ЩИТКА ПРИБОРОВ > ЭБУ
16 | 0.35 | 34GA | СИГНАЛ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ЛИНИИ 1
17 | 0.22 | 34BS | СИГНАЛ ШУНТА ШИНЫ CANL АУДИОСИСТЕМЫ
18 | 0.22 | 34BS | СИГНАЛ ШУНТА ШИНЫ CANL АУДИОСИСТЕМЫ