R369

| СОЕДИНЕНИЕ
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

#### R369
ЖГУТ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ / АУДИОСИСТЕМА
DD RAD04

1 | 0.5 | MAN | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПРАВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
1 | 0.5 | MAN | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПРАВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
2 | 0.35 | 47Z | СИГНАЛ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ/ДИСПЛЕЙ
3 | 0.22 | 47F | СИГН. СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
6 | 0.5 | LPG | + ЛЕВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.
6 | 0.5 | LPG | + ЛЕВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.
7 | 0.35 | 19E | УПР. - ДАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР > РЕОСТАТ
10 | 0.5 | AP43 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР.
11 | 0.5 | SP2 | + ВСПОМ. ЭЛЕКТРООБ. Ч/З ПРЕДОХР. > АУДУСТ.
11 | 1.0 | SP2 | + ВСПОМ. ЭЛЕКТРООБ. Ч/З ПРЕДОХР. > АУДУСТ.
14 | 0.35 | 107G | +МИКРОФОНА ТЕЛЕФОНА С ФУНКЦИЕЙ "СВОБОДНЫЕ РУКИ"
15 | 0.35 | 107H | -МИКРОФОНА ТЕЛЕФОНА С ФУНКЦИЕЙ "СВОБОДНЫЕ РУКИ"
19 | 0.35 | 34AM | + АНТЕННОГО УСИЛИТЕЛЯ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНОВ
20 | 1.4 | BCP3 | + АККУМУЛ. БАТАРЕИ, ПРЕРЫВ. ЦЕПИ Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ПЛАФОНА ОСВЕЩ.