R369

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R369
RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD / MULTIMEDIA
DD RAD04

1 | 0.5 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
1 | 0.5 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
2 | 0.35 | 47Z | SIGNAL TEMPERATURE EXTERIEUR / AFFICHEUR
3 | 0.22 | 47F | SIGNAL VITESSE VEHICULE
6 | 0.5 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
6 | 0.5 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
7 | 0.35 | 19E | COMMANDE- ECLAIRAGE FEUX ROUTE > RHEOSTAT
10 | 0.5 | AP43 | + APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
11 | 0.5 | SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO
11 | 1.0 | SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO
14 | 0.35 | 107G | +MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
15 | 0.35 | 107H | -MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
19 | 0.35 | 34AM | + AMPLIFICATEUR ANTENNE SEPARATEUR ONDE
20 | 1.4 | BCP3 | + BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE PLAFONNIER