299

| KABELSTRANG MOTOR
K4J730,K4M764

#### 299
STROMVERTEILERPLATTE/RELAISHALTERUNG
K4M764/EQGPL

A1 | 0.5 | AP31 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG ELEKTRONISCHES GPL-STEUERGERÄT
B1 | 0.5 | 3JZ | STEUERUNG (+) EINSPRITZVENTIL FLÜSSIGGAS
A2 | 0.5 | 3AC | STEUERUNG (-) RELAIS KRAFTSTOFFPUMPE
B2 | 0.5 | 3RB | STEUERUNG RELAIS STELLGLIED FLÜSSIGGAS
A3 | 2.0 | BP31 | DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG EINSPRITZVENTIL > KRAFTSTOFFPUMPE
B3 | 2.0 | 3BR | + PUMPE EINSPRITZVENTIL ZÜNDANLAGE
B4 | 2.0 | 3BS | STEUERUNG ZÜNDSPULE
A5 | 2.0 | 3BR | + PUMPE EINSPRITZVENTIL ZÜNDANLAGE