135

| ЭЛПРОВ. ВОДИТ. ДВЕРИ
X84

#### 135
ВЫКЛ. БЛОК. ЭЛСТЕКЛПОДЪЕМН. ЗАДН. ДВЕРИ
B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP

A1 | 0.35 | BPT | + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
B1 | 0.35 | 20AL | УПР. БЛОК. ВНУТР. РУЧКИ ЗАДН. ДВЕРИ
A2 | 0.35 | 20T | УПР. - ЛЮМИНЕСЦ. ДИОДА СИСТ. ОБЕСПЕЧ. БЕЗОП. ДЕТЕЙ
B2 | 0.35 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
B3 | 0.5 | LPG | + ЛЕВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.