204

| ЭЛПРОВ. ДВЕРИ ПЕРЕДН. ПАСС.
X84

#### 204
ЭЛДВИГ. СТЕКЛОПОД. ПАСС. ДВЕРИ
B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP

1 | 0.5 | 22B | УПР. ОПУСК. СТКЛ. С ПОМ. СТКЛПОД. ПАСС. ДВЕРИ
2 | 0.5 | 22A | УПР. ПОДН. СТКЛ. С ПОМ. СТКЛПОД. ПАСС. ДВЕРИ
3 | 2.0 | MAN | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПРАВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
4 | 2.0 | BP70 | "+" АККУМ.БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР.>ПРЕДОХР. ИМП. ЭЛ.СТЕКЛОПОДЪЕМН. ДВЕРИ ПЕР. ПАСС.
6 | 0.5 | 21K | СИГН. ПОСЛ. ВКЛ. СТКЛПОД. И ЛЮКА КР. С ЭЛ.ПР.С ФУНКЦ. ПРОТИВОЗАЩ.