1337

| CABLAGE FACE AVANT
X84

#### 1337
UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION
SPROJA/SLDECH PROJAB/SLDECH

1 | 0.35 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
2 | 0.35 | LPD | + FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
3 | 1.0 | RPG | +FEU DE ROUTE PROTEGE GAUCHE
4 | 1.0 | RPD | +FEU DE ROUTE PROTEGE DROIT
5 | 0.5 | CPD | + FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
5 | 0.5 | CPD | + FEUX CROISEMENT PROTEGE DROIT
6 | 0.5 | CPG | + FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
6 | 0.5 | CPG | + FEUX CROISEMENT PROTEGE GAUCHE
7 | 0.5 | 8F | + FEUX BROUILLARD AVANT DROIT > RESISTANCE
8 | 0.5 | 8E | + FEUX BROUILLARD AVANT GAUCHE > RESISTANCE