261

| ZWISCHENKABELSTRANG RADIO-DISPLAY/MULTIMEDIA
DG

#### 261
RADIO
RAD06/NINAV1

6 | 0.35 | 133B | DIAGNOSESIGNAL CANH INSTRUMENTENTAFEL > ZENTRALELEKTRONIK
7 | 0.35 | 34DZ | SIGNAL CAN H MULTIMEDIA 1
8 | 0.22 | 34BR | ÜBERBRÜCKUNGSSIGNAL CAN H RADIO
9 | 0.22 | 34BR | ÜBERBRÜCKUNGSSIGNAL CAN H RADIO
12 | 0.35 | 34GD | SIGNAL EIN AUS 1 KOMMUNIKATION
15 | 0.35 | 133C | DIAGNOSESIGNAL CANL INSTRUMENTENTAFEL > ZENTRALELEKTRONIK
16 | 0.35 | 34GA | SIGNAL CAN L MULTIMEDIA 1
17 | 0.22 | 34BS | SIGNAL BRÜCKE CANL RADIO
18 | 0.22 | 34BS | SIGNAL BRÜCKE CANL RADIO