R37

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R37
RACCORDEMENT MOTEUR/INJECTION
K4M760,K4M761

1 | 0.75 | 3CR | COMMANDE- INJECTEUR 1
2 | 1.0 | 3FB1 | + INJECTION > RELAIS PROTECTION
3 | 0.75 | 3CS | COMMANDE- INJECTEUR 2
4 | 1.0 | 3FB1 | + INJECTION > RELAIS PROTECTION
5 | 0.75 | 3CT | COMMANDE- INJECTEUR 3
6 | 1.0 | 3FB1 | + INJECTION > RELAIS PROTECTION
7 | 0.75 | 3CU | COMMANDE- INJECTEUR 4
8 | 1.0 | 3FB1 | + INJECTION > RELAIS PROTECTION