1511

| ЭЛПРОВ. ВОДИТ. ДВЕРИ
X84

#### 1511
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ НА ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ
B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP DD/CPE

1 | 0.35 | 23H | УПР. ПОДЪЕМ/ОПУСК. СТКЛ. 2, ПРАВ. ЗАДН. СТКЛПОД.
2 | 0.35 | 23A | УПРАВЛ. ПОДЪЕМОМ СТЕКЛА > ЗАКРЫТИЕ СТЕКЛА ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ БОКОВИНЫ КУЗОВА
3 | 0.5 | LPG | + ЛЕВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.
4 | 0.35 | 23C | УПР. ПОДН. СТКЛ. С ПОМ. СТКЛПОД. > ЗАКР. СТКЛ. ОКНА ЛЕВ. ЗАДН. БОК.
5 | 0.35 | 23J | УПР.ПОДЪЕМ/ОПУСК. СТКЛ. 1, ЛЕВ. ЗАДН.СТКЛПОД.