139

| CABLAGE PORTE ARRIERE GAUCHE
B84,S84

#### 139
CONDAMNATION ÉLECTRIQUE PORTE ARRIERE GAUCHE
EPACK EPACKP SUPCPE/EBASE

A | 0.5 | 20BK | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTES PASSAGER/ PORTES ARRIERES
B | 0.5 | 20BD | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTES PASSAGER AVANT/ARRIERE
C | 0.5 | 87A | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN ARRIERE GAUCHE
D | 0.5 | MZ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE
E | 0.5 | 20W | COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION ARRIERE
F | 0.5 | 20BG | SIGNAL ETAT SUPER CONDAMNATION PORTES ARRIERES