226

| KABELSTRANG FRONTTEIL
X84

#### 226
SCHEINWERFER RECHTS
LADECH

2 | 0.5 | HK | DIAGNOSESIGNAL K
3 | 1.0 | CPD | + ABBLENDLICHT ABGESICHERT RECHTS
4 | 1.0 | MAS | ELEKTRONIKMASSE LÄNGSTRÄGER VORNE LINKS
5 | 1.0 | RPD | +FERNLICHT ABGESICHERT RECHTS
6 | 0.5 | 103A | STEUERUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG
7 | 0.5 | 47F | SIGNAL FAHRGESCHWINDIGKEIT
8 | 0.5 | 64D | STEUERUNG BLINKER RECHTS
9 | 0.35 | LPD | + STANDLICHT RECHTS ABGESICHERT
10 | 1.0 | MAS | ELEKTRONIKMASSE LÄNGSTRÄGER VORNE LINKS