1391

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DG

#### 1391
SCHALTER VERRIEGELN DER TÜREN / WARNBLINKANLAGE
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

2 | 0.35 | 20AW | IMPULSSTEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG
3 | 0.35 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
4 | 0.5 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
5 | 0.35 | 20M | LEUCHTDIODE ZENTRALVERRIEGELUNG
6 | 0.35 | 64F | STEUERUNG (+) KONTROLLLAMPE WARNBLINKANLAGE
7 | 0.35 | 64Q | STEUERUNG (-) ZEITSCHALTUNG BLINKRELAIS