R369

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R369
VERBINDUNG ARMATURENBRETT / MULTIMEDIA
DG EBASE/ABLAV DG CA,CAREG/SSESP DG CA,CAREG/ASRESP DD

3 | 1.0 | 34E | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE RECHTS
4 | 0.5 | 34F | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE RECHTS
4 | 1.0 | 34F | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE RECHTS
5 | 0.5 | 34G | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
5 | 1.0 | 34G | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
6 | 0.5 | 34H | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
6 | 1.0 | 34H | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
7 | 1.0 | 34A | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER HINTEN LINKS
8 | 1.0 | 34B | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER HINTEN LINKS
1 | 1.0 | 34D | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
2 | 1.0 | 34C | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
3 | 0.5 | 34E | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE RECHTS