1550

| ЭЛПРОВ. ДВИГ.
F9Q804

#### 1550
БЛОК ИНТЕРФЕЙСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

1 | 2.5 | 3JB | УПР. + СВЕЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА 1
2 | 0.5 | 3JAA | УПР. ОБМОТКОЙ РЕЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА 2
3 | 2.5 | 3JD | УПР. + СВЕЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА 3
4 | 5.0 | BP27 | + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > ФУНКЦИЙ ДВИГАТЕЛЯ
5 | 5.0 | BP35 | + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. БЛОКА ПРЕДВАР. ПОДОГРЕВА
6 | 0.5 | 3JA | УПР. ОБМОТКОЙ РЕЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА 1
7 | 2.5 | 3JC | УПР. + СВЕЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА 2
8 | 0.5 | HK8 | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА