1337

| ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
DD

#### 1337
БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

1 | 0.35 | AP15 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ ДВИГ.
3 | 0.5 | SP2 | + ВСПОМ. ЭЛЕКТРООБ. Ч/З ПРЕДОХР. > АУДУСТ.
4 | 0.22 | 32B | СИГН. 1 ДАТЧ. УР. МАСЛА
5 | 0.22 | 32A | СИГН. 2 ДАТЧ. УР. МАСЛА
6 | 0.35 | 14M | УПР. ЭЛЕКТР. РЕВЕРСОМ ТОРМОЖ. ЭЛЕКТРОДВ. СТЕКЛООЧ. ВЕТР. СТКЛ. > ЭБУ
7 | 0.5 | 4DN | СИГНАЛ CAN НИЖНИЙ АБС
8 | 0.5 | CANL | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. CAN L
9 | 0.35 | 3SN | СИГНАЛ CAN L ДВИГАТЕЛЬ 2
10 | 0.5 | CANH | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. CAN H
11 | 0.5 | 4DM | СИГНАЛ CAN ВЕРХНИЙ АБС
12 | 0.35 | 3SM | СИГНАЛ CAN H ДВИГАТЕЛЬ 2