R301

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R301
RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PLAFONNIER
TN SPRTEL TN PRETEL/EBASE TN PRETEL/EPACK TOELEC/TOELEF

1 | 0.35 | BPT | + BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
2 | 0.35 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
3 | 0.35 | 13E | COMMANDE- ECLAIRAGE PLAFONNIER > TEMPORISATEUR
7 | 0.35 | 47F | SIGNAL VITESSE VEHICULE
8 | 0.35 | 21K | SIGNAL LIGNE SERIE LEVE VITRE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT ANTI PINCEMENT
9 | 2.0 | BP93 | + BATTERIE PROTEGE TOIT OUVRANT
10 | 2.0 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE