R3

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R3
VERBINDUNGSSTECKER ARMATURENBRETT/FAHRERTÜR
X84 B84,S84/LVAVEL/DG X84 C84,G84/LVAVEL/DG

10 | 2.0 | A1 | GESCHALTETES PLUS SICHERUNG FENSTERHEBER > RELAIS
11 | 3.0 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
12 | 0.5 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
20 | 1.4 | 22C | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER VORNE
1 | 1.4 | 22D | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER VORNE
2 | 0.5 | 20BH | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERTÜR/
3 | 0.5 | 20BC | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN FAHRERTÜR / TANKVERSCHLUSSKLAPPE
4 | 0.5 | 87H | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERSEITE
6 | 1.0 | 34G | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
7 | 1.0 | 34H | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
8 | 0.5 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT