645

| ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
DG

#### 645
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК САЛОНА
EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP

21 | 0.35 | 26BH | "+" СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КАРТОЧКИ
24 | 0.35 | 15M | УПР. - РЕЛЕ ОБОГРЕВА ЗАДН. СТКЛ.
25 | 0.35 | 26BK | - СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КАРТОЧКИ
26 | 0.35 | 38ES | УПР. - СИГН. ЛАМПЫ КОНДИЦИОНЕРА
27 | 0.75 | 65A | УПР. + ФОНАРЕЙ СТОП-СИГНАЛА
28 | 0.5 | 24A | УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ЗАДН. СТКЛПОД.
29 | 0.35 | 80T | УПР. - СИГН. ЛАМПЫ СИСТ. ЭЛЕКТРОННОЙ БЛОК. ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
30 | 0.35 | 38LP | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА
32 | 0.35 | 38LQ | СИГНАЛ СКОРОСТИ 0 РАБОТЫ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА
34 | 0.5 | S | + ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
35 | 0.35 | 64Q | УПР. - РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, РЕЛЕ-ПРЕРЫВАТЕЛЬ УКАЗ. ПОВОР. И АВАР. СИГНАЛИЗ.
36 | 0.35 | 5A | СИГН. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
37 | 0.22 | 36C | СИГН. - ВЫКЛ. ЭЛ.МАГ. РЕВЕРСА ТОРМ. СТЕКЛООЧ. ЗАДН. СТКЛ.
38 | 0.35 | 15A | УПР. СИГН. ЛАМПОЙ ОБОГРЕВА ЗАДН. СТКЛ.
39 | 0.35 | 26BG | СИГНАЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЦЭКБС/СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КАРТОЧКИ
40 | 0.35 | 26BD | СИГНАЛ СИНХРОНИЗАЦИИ ЦЭКБС/СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КАРТОЧКИ
22 | 0.35 | 38JV | УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ 2 НАГРЕВАТЕЛЬНОГО РЕЗИСТОРА САЛОНА
33 | 0.35 | 38JU | УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ 1 НАГРЕВАТЕЛЬНОГО РЕЗИСТОРА САЛОНА