R2

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R2
VERBINDUNGSSTECKER ARMATURENBRETT/HINTEN LINKS
DG CA,CAREG/SSESP DG CA,CAREG/ASRESP DD

1 | 3.0 | BP87 | DAUERSTROM ABGESICHERT SICHERUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER HINTEN
7 | 0.35 | BPT2 | DAUERSTROM ABGESICHERT ZEITSCHALTUNG BELEUCHTUNG
8 | 0.35 | 13AC | STEUERUNG+ ZEITSCHALTER BELEUCHTUNG FUSSRAUM
11 | 0.35 | 20AL | STEUERUNG VERRIEGELUNG INNEN DER HINTEREN TÜREN
12 | 0.35 | 21K | SIGNAL SERIELLE LEITUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER + SCHIEBEDACH MIT EINKLEMMSCHUTZ
13 | 0.35 | 23A | SCHLIESSEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN RECHTS
14 | 0.35 | 23B | ÖFFNEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN RECHTS
15 | 0.35 | 23C | STEUERUNG SCHLIESSEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN LINKS
16 | 0.35 | 23D | ÖFFNEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN LINKS
17 | 0.35 | 23G | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER HINTEN RECHTS
18 | 0.35 | 23H | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER HINTEN RECHTS
19 | 0.35 | 23J | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER HINTEN LINKS
20 | 0.35 | 23K | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER HINTEN LINKS
26 | 0.35 | 26AQ | SIGNAL VERRIEGELUNG / SCHALTER SEITENTÜREN BEIFAHRERSEITE KEYLESS ENTRY&DRIVE
27 | 0.35 | 26AP | SIGNAL VERRIEGELUNG / SCHALTER SEITENTÜREN FAHRERSEITE KEYLESS ENTRY&DRIVE
28 | 0.35 | 26AR | SIGNAL VERRIEGELUNG / SCHALTER HECKKLAPPE KEYLESS ENTRY&DRIVE STUFE 2
29 | 0.5 | 26P | + INFRAROTSENSOR TÜRGRIFFE
30 | 0.35 | 26Q | SIGNAL INFRAROTSENSOR GRIFFE SEITENTÜREN BEIFAHRERSEITE
31 | 0.35 | 26S | SIGNAL INFRAROTSENSOR TÜRGRIFF HINTEN FAHRERSEITE
32 | 0.35 | 26AW | SIGNAL 2 ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE INNEN 2
33 | 0.35 | 26AV | SIGNAL 1 ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE INNEN 2
36 | 0.35 | 20AH | SIGNAL ZUSTAND AUFKLAPPBARE HECKSCHEIBE
43 | 0.35 | 20J | ÖFFNEN MOTOR HECKSCHEIBE
44 | 0.5 | 20AG | STROMZUFUHR MOTOR HALBAUTOMATISCHE HECKSCHEIBENVERRIEGELUNG
47 | 0.35 | 26AN | SIGNAL 2 ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE HECKKLAPPE
48 | 0.35 | 26AM | SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE HECKKLAPPE
49 | 0.35 | 26AL | SIGNAL B ANTENNE KEYLESS ENTRY&DRIVE HINTERTÜR BEIFAHRERSEITE
50 | 0.35 | 26AK | SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE HINTERTÜR BEIFAHRERSEITE
51 | 0.35 | 26AG | SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE HINTERTÜR FAHRERSEITE
52 | 0.35 | 26AH | SIGNAL B ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE FAHRERSEITE HINTEN
10 | 0.5 | AP43 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT