239

| KABELSTRANG FAHRERTÜR
X84

#### 239
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL (FAHRERSEITE)
B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP

1 | 0.35 | 15RP | STEUERUNG (+) AUSSENSPIEGELHEIZUNG ABGESICHERT
2 | 0.35 | 40C | STEUERUNG AUF>AB AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE
3 | 0.35 | 40E | GEMEINSAME LEITUNG MOTOR AUSSENSPIEGEL
3 | 0.35 | 40E | GEMEINSAME LEITUNG MOTOR AUSSENSPIEGEL
4 | 0.35 | 40A | STEUERUNG RECHTS>LINKS AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE
5 | 0.35 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
7 | 0.35 | 40X | STEUERUNG AUSKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
9 | 0.35 | 40W | STEUERUNG EINKLAPPEN AUSSENSPIEGEL