R243

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R243
VERBINDUNGSSTECKER TÜR HINTEN RECHTS/KABELSTRANG HINTEN LINKS
X84 B84,S84/DG/SPRGAZ/EBASE X84 B84,S84/DG/EQGPL/EBASE

1 | 1.0 | 34D | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
2 | 1.0 | 34C | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
3 | 0.35 | 87B | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG HINTEN RECHTS
4 | 0.35 | MAQ | ELEKTRONIKMASSE HECKBLECH RECHTS
5 | 0.5 | 20BD | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN BEIFAHRERTÜREN VORNE/HINTEN
6 | 0.5 | 20BK | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG TÜREN BEIFAHRERSEITE/ TÜREN HINTEN