R243

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R243
VERBINDUNGSSTECKER TÜR HINTEN RECHTS/KABELSTRANG HINTEN LINKS
X84 B84,S84/DD/EQGPL

3 | 0.35 | 23A | SCHLIESSEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN RECHTS
4 | 0.35 | 23B | ÖFFNEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN RECHTS
5 | 0.35 | 21K | SIGNAL SERIELLE LEITUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER + SCHIEBEDACH MIT EINKLEMMSCHUTZ
6 | 0.35 | 23G | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER HINTEN RECHTS
7 | 0.35 | 23H | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER HINTEN RECHTS
8 | 0.35 | 20AL | STEUERUNG VERRIEGELUNG INNEN DER HINTEREN TÜREN
9 | 0.35 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
10 | 0.35 | 26AP | SIGNAL VERRIEGELUNG / SCHALTER SEITENTÜREN FAHRERSEITE KEYLESS ENTRY&DRIVE
11 | 0.5 | 26P | + INFRAROTSENSOR TÜRGRIFFE
12 | 0.35 | 26S | SIGNAL INFRAROTSENSOR TÜRGRIFF HINTEN FAHRERSEITE
13 | 0.35 | BPT2 | DAUERSTROM ABGESICHERT ZEITSCHALTUNG BELEUCHTUNG
14 | 0.35 | 13AC | STEUERUNG+ ZEITSCHALTER BELEUCHTUNG FUSSRAUM
15 | 0.35 | 26AG | SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE HINTERTÜR FAHRERSEITE
16 | 0.35 | 26AH | SIGNAL B ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE FAHRERSEITE HINTEN
21 | 1.0 | 34D | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
22 | 1.0 | 34C | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
24 | 2.0 | BP87 | DAUERSTROM ABGESICHERT SICHERUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER HINTEN
25 | 2.5 | MAQ | ELEKTRONIKMASSE HECKBLECH RECHTS
26 | 0.5 | 20BK | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG TÜREN BEIFAHRERSEITE/ TÜREN HINTEN
27 | 0.5 | 20BD | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN BEIFAHRERTÜREN VORNE/HINTEN
28 | 0.35 | 87B | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG HINTEN RECHTS
29 | 0.35 | MAQ | ELEKTRONIKMASSE HECKBLECH RECHTS
30 | 0.5 | 20W | STEUERUNG MOTOR SPEZIAL-VERRIEGELUNG HINTEN
31 | 0.35 | 20BG | SIGNAL ZUSTAND SPEZIAL-VERRIEGELUNG TÜREN HINTEN