227

| KABELSTRANG FRONTTEIL
X84

#### 227
SCHEINWERFER LINKS
LADECH

2 | 0.5 | HK | DIAGNOSESIGNAL K
3 | 1.0 | CPG | + ABBLENDLICHT ABGESICHERT LINKS
4 | 1.0 | MAS | ELEKTRONIKMASSE LÄNGSTRÄGER VORNE LINKS
5 | 1.0 | RPG | +FERNLICHT ABGESICHERT LINKS
6 | 0.5 | 103A | STEUERUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG
7 | 0.5 | 47F | SIGNAL FAHRGESCHWINDIGKEIT
8 | 0.5 | 64C | STEUERUNG BLINKER LINKS
9 | 0.35 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
10 | 1.0 | MAS | ELEKTRONIKMASSE LÄNGSTRÄGER VORNE LINKS