261

| ПРОМЕЖ. ЭЛПРОВ. ДИСПЛЕЯ АУДСИСТ. / МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТ.
DG

#### 261
АВТОМАГНИТОЛА
RAD03/NINAV3

6 | 0.35 | 34V | СИГН. "МАССЫ" ЭКРАНА I2C (ТИП АУДУСТ.)
6 | 0.5 | 34V | СИГН. "МАССЫ" ЭКРАНА I2C (ТИП АУДУСТ.)
1 | 0.35 | 34S | СИГН. ШИНЫ (ИНТЕРФЕЙС) ДАННЫХ АУДУСТ. I2C (ТИП АУДУСТ.)
2 | 0.35 | 34T | СИГН. ТАЙМЕРА АУДУСТ. I2C (ТИП АУДУСТ.)
3 | 0.35 | 34U | СИГН. МАРКИРОВКИ - МАРКА АУДУСТ. I2C (ТИП АУДУСТ.)
5 | 0.35 | 34Z | СИГН. ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АУДУСТ.