653

| RADIO/MULTIMEDIA DISPLAY INTERMEDIATE WIRING
DG

#### 653
CLOCK/EXTERNAL TEMPERATURE/CARPHONE DISPLAY ASSEMBLY
RAD06/NINAV1 RAD04/SSNAV PRETEL/RAD02,RAD03/SSNAV RAD05,RAD06

16 | 0.22 | 34AT | RADIO SATELLITE IN1 SIGNAL
17 | 0.22 | 34AR | RADIO SATELLITE SIGNAL L2
18 | 0.22 | 34AS | RADIO SATELLITE IN0 SIGNAL
19 | 0.22 | 34AQ | RADIO SATELLITE SIGNAL L1
20 | 0.22 | 34AU | RADIO SATELLITE IN2 SIGNAL
21 | 0.22 | 34AP | RADIO SATELLITE SIGNAL L0
29 | 0.35 | 34GA | MULTIMEDIA 1 CAN L SIGNAL
30 | 0.35 | 34DZ | MULTIMEDIA 1 CAN H SIGNAL