983

| CABLAGE MOTEUR
F9Q804

#### 983
RELAIS ALIMENTATION UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION DIESEL
TOUT TYPE

1 | 1.0 | BP31 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE INJECTEUR > POMPE CARBURANT
2 | 0.5 | 3AA | COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
3 | 1.0 | BP31 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE INJECTEUR > POMPE CARBURANT
3 | 4.0 | BP31 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE INJECTEUR > POMPE CARBURANT
5 | 2.5 | 3FB | + INJECTION > RELAIS PROTECTION
5 | 2.5 | 3FB | + INJECTION > RELAIS PROTECTION