1337

| KABELSTRANG MOTOR
F9Q804

#### 1337
SCHUTZ UND SCHALTEINHEIT
ALLE TYPEN

2 | 0.75 | 49Q | STEUERUNG (-) RELAIS KÜHLERVENTILATOR GROSSE GESCHWINDIGKEITSSTUFE
3 | 1.4 | BP31 | DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG EINSPRITZVENTIL > KRAFTSTOFFPUMPE
5 | 1.0 | 38R | STEUERUNG (+) MAGNETKUPPLUNG KOMPRESSOR KLIMAANLAGE
6 | 0.5 | AP11 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG RÜCKFAHRSCHEINWERFER
6 | 0.5 | AP11 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG RÜCKFAHRSCHEINWERFER
9 | 0.5 | H66P | STEUERUNG (+) RÜCKFAHRSCHEINWERFER