R251

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R251
VERBINDUNGSSTECKER ARMATURENBRETT/KOMMUNIKATIONSEINHEIT
DG PRETEL/RAD02,RAD03/SSNAV DG RAD05,RAD06/SSNAV DG RAD03/NINAV3

1 | 0.35 | 107D | SIGNAL FUNKTELEFON: AUSSCHALTEN RADIO
2 | 0.5 | AP43 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT
3 | 0.5 | BCP3 | DAUERSTROM ÜBER UNTERBRECHERRELAIS ABGESICHERT MIT SICHERUNG INNENLEUCHTE
4 | 0.5 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
5 | 0.35 | 107A | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER FUNKTELEFON
6 | 0.35 | 107B | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER FUNKTELEFON
7 | 0.35 | 107H | - FREISPRECH-MIKROFON TELEFON
8 | 0.35 | 107G | + FREISPRECH-MIKROFON TELEFON