1514

| ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
DD

#### 1514
УПРАВЛЕНИЕ ПОДОГРЕВОМ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

A1 | 0.35 | 79F | УПР. СИГН. ЛАМПОЙ СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ
A1 | 0.35 | 79F | УПР. СИГН. ЛАМПОЙ СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ
B1 | 0.35 | 79K | УПР. + РЕЛЕ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ
B2 | 0.35 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
B3 | 0.35 | LPD | + ПРАВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.