R34

| СОЕДИНЕНИЕ
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

#### R34
РАЗ. ЭЛПРОВ. ДВИГ./ПРИБ. ПАН.
DG EBASE/ABLAV DG CA,CAREG/SSESP DG CA,CAREG/ASRESP

1 | 0.35 | HK | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. K
2 | 0.35 | 5DU | УПР. - БЛОК. РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
3 | 0.35 | 5H | УПР. ИМП. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ N+1
4 | 0.35 | 5FM | УПР. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, НИЖНИЙ КОНТАКТ
5 | 0.35 | 5A | СИГН. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
6 | 0.35 | 5CQ | СИГН. ДИСПЛЕЯ АКП
7 | 0.35 | 3RC | СИГН. ВКЛ. - ВЫКЛ. СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
8 | 0.35 | 3RD | СИГН. ДАТЧ. КОЛИЧЕСТВА СЖИЖЕННОГО ГАЗА В БАЛЛОНЕ
9 | 1.4 | 3VK | УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ БАЛЛОНА С СЖИЖЕННЫМ НЕФТЯНЫМ ГАЗОМ
10 | 0.35 | 3XC | "-" ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА