1125

| ZWISCHENKABELSTRANG RADIO-DISPLAY/MULTIMEDIA
DG

#### 1125
ZENTRALE KOMMUNIKATIONSEINHEIT
RAD03/NINAV3 RAD03/NINAV3

22 | 0.35 | 46AA | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER NAVIGATIONSSYSTEM
23 | 0.35 | 46AB | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER NAVIGATIONSSYSTEM
25 | 0.35 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
26 | 0.35 | 34V | SIGNAL ABSCHIRMUNG (MASSE) I2C (RADIO-TYP)
27 | 0.35 | 34Z | FUNKTIONSSIGNAL RADIO
28 | 0.35 | 34U | INDENTIFIZIERUNGSSIGNAL RADIO I2C (RADIO-TYP)
29 | 0.35 | 34S | SIGNAL DATENBUS (SCHNITTSTELLE) RADIO I2C (RADIO-TYP)
30 | 0.35 | 34T | ZEITSIGNAL RADIO I2C (RADIO-TYP)