R301

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R301
RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PLAFONNIER
DG EBASE/ABLAV DG EBASE/SABLAT DG CA,CAREG/SSESP

11 | 0.35 | 107G | +MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
12 | 0.35 | 107H | -MICRO MAIN LIBRE TELEPHONE
13 | 0.35 | BPT | + BATTERIE PROTEGE TEMPORISATEUR
14 | 0.35 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
15 | 0.35 | 13E | COMMANDE- ECLAIRAGE PLAFONNIER > TEMPORISATEUR
19 | 0.35 | 47F | SIGNAL VITESSE VEHICULE
20 | 0.35 | 21K | SIGNAL LIGNE SERIE LEVE VITRE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT ANTI PINCEMENT
21 | 1.0 | BP93 | + BATTERIE PROTEGE TOIT OUVRANT
22 | 1.0 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
1 | 0.35 | AP1A | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE PAVILLON
2 | 0.35 | 14S | SIGNAL LIGNE SERIE CAPTEUR PLUIE
3 | 0.5 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
7 | 0.35 | 38GZ | SIGNAL CAPTEUR TEMPERATURE INTERIEURE
8 | 0.35 | 38JN | 0 VOLT CAPTEUR SOLEIL TEMPERATURE HUMIDITE