299

| CABLAGE MOTEUR
F9Q814

#### 299
PLATINE DE SERVITUDES RELAIS
TOUT TYPE

A1 | 0.5 | SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO
B1 | 1.0 | 3FB | + INJECTION > RELAIS PROTECTION
A2 | 1.4 | M | MASSE
B2 | 0.5 | 3VG | COMMANDE RELAIS POMPE EAU TURBO
A3 | 3.0 | BP27 | + BATTERIE PROTEGE > FONCTIONS MOTEUR
B3 | 1.0 | 3VH | + POMPE EAU PALIER TURBO
A5 | 1.4 | 139A | COMMANDE+ RECHAUFFEUR FILTRE GAZOLE
B5 | 1.0 | 3FB | + INJECTION > RELAIS PROTECTION