R369

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R369
VERBINDUNG ARMATURENBRETT / MULTIMEDIA
DG RAD05,RAD06/SSNAV DG RAD06/NINAV1 DG RAD04/SSNAV DD NINAV1

1 | 0.5 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
1 | 0.5 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
2 | 0.35 | 47Z | SIGNAL AUSSENTEMPERATUR / DISPLAY
3 | 0.35 | 47F | SIGNAL FAHRGESCHWINDIGKEIT
6 | 0.5 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
6 | 0.5 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
7 | 0.35 | 19E | STEUERUNG (-) FERNLICHT
10 | 0.5 | AP43 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT
11 | 0.5 | SP2 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT > RADIO
11 | 1.0 | SP2 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT > RADIO
14 | 0.35 | 107G | + FREISPRECH-MIKROFON TELEFON
15 | 0.35 | 107H | - FREISPRECH-MIKROFON TELEFON
19 | 0.35 | 34AM | + ANTENNENVERSTÄRKER
20 | 1.4 | BCP3 | DAUERSTROM ÜBER UNTERBRECHERRELAIS ABGESICHERT MIT SICHERUNG INNENLEUCHTE
12 | 0.35 | 133B | DIAGNOSESIGNAL CANH INSTRUMENTENTAFEL > ZENTRALELEKTRONIK
13 | 0.35 | 133C | DIAGNOSESIGNAL CANL INSTRUMENTENTAFEL > ZENTRALELEKTRONIK