419

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DD

#### 419
STEUERGERÄT KLIMAANLAGE
ALLE TYPEN

1 | 0.35 | 133C | DIAGNOSESIGNAL CANL INSTRUMENTENTAFEL > ZENTRALELEKTRONIK
4 | 0.35 | 38GX | SIGNAL SONNENEINSTRAHLUNGSSENSOR
5 | 0.35 | 38GZ | SIGNAL INNENTEMPERATURFÜHLER
6 | 0.5 | NAM | ELEKTRONIKMASSE OBERER QUERTRÄGER LINKS
7 | 0.35 | 133B | DIAGNOSESIGNAL CANH INSTRUMENTENTAFEL > ZENTRALELEKTRONIK
9 | 0.35 | LPG | + STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
10 | 0.5 | SP2 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT > RADIO
11 | 0.75 | BP77 | PLUS BATTERIE ABGESICHERT > STEUERGERÄT FAHRGASTRAUM
12 | 0.35 | 38JN | 0 VOLT SONNENEINSTRAHLUNGSSENSOR UND TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSFÜHLER