R34

| СОЕДИНЕНИЕ
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

#### R34
РАЗ. ЭЛПРОВ. ДВИГ./ПРИБ. ПАН.
F4R770,F4R771 BVA4/TLMEXI F4R770,F4R771 BVA4/SSTLMEXI K4M760

1 | 0.75 | HK | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. K
2 | 0.75 | 5DU | УПР. - БЛОК. РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
3 | 0.75 | 5H | УПР. ИМП. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ N+1
4 | 0.75 | 5FM | УПР. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, НИЖНИЙ КОНТАКТ
5 | 0.75 | 5A | СИГН. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
6 | 0.75 | 5CQ | СИГН. ДИСПЛЕЯ АКП