CMP300

KRITERIEN | LANGBEZEICHNUNGEN KRITERIEN
--- | ---
B84 | LIMOUSINE X84 5 TÜREN
C84 | X84 3 TÜREN
CPE | ELEKTRISCHE ZENTRALVERRIEGELUNG
DD | RECHTSLENKUNG
DG | LINKSLENKUNG
LVAREL | ELEKTRISCHER FENSTERHEBER HINTEN
LVARIP | ELEKTRISCHER FENSTERHEBER HINTEN UND MIT IMPULSFUNKTION UND EINKLEMMSCHUTZ
LVARMA | MANUELLE FENSTERHEBER HINTEN
LVAVEI | ELEKTRISCHER FENSTERHEBER FAHRER+BEIFAHRERSEITE MIT IMPULSF+EINKLEMMSCHUTZ
LVAVEL | ELEKTRISCHE FENSTERHEBER VORNE
LVAVIP | ELEKTRISCHER FENSTERHEBER VORNE MIT IMPULSFUNKTION
MEXI | MEXIKO
S84 | SOCIÉTÉ X84
SOP01C | KEYLESS ENTRY MIT CHIPKARTE 433 MHZ NORMAL
SOP02C | KEYLESS ENTRY 433 MHZ
SSLVAR | OHNE FENSTERHEBER HINTEN
SSMEXI | AUSSER MEXIKO
SUPCPE | ELEKTRISCHE SPEZIAL-VERRIEGELUNG DER TÜREN