653

| CABLAGE INTERMEDIAIRE AFFICHEUR RADIO / MULTIMEDIA
DD

#### 653
COMBINE MONTRE/TEMPERATURE EXTERIEURE/AFFICHAGE RADIO TÉLÉPHONE
RAD04

4 | 0.35 | 47Z | SIGNAL TEMPERATURE EXTERIEUR / AFFICHEUR
5 | 0.5 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
6 | 0.5 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
7 | 0.35 | 19E | COMMANDE- ECLAIRAGE FEUX ROUTE > RHEOSTAT
8 | 0.5 | SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO
9 | 0.5 | BCP3 | + BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE PLAFONNIER
12 | 0.35 | 34GD | SIGNAL MARCHE ARRET 1 COMMUNICATION